# 远程升级

在2021/06/07 11:19上被yuandong he修改
导出
Office Formats
以PDF格式导出
Other Formats

Select the pages to export:

select all / none

以HTML格式导出

Contents

- 平台远程升级
  - 远程升级支持：
  - 升级原则：
  - 操作步骤：
  - 生产环境操作：
  - 远程升级
  - 升级包管理
  - 远程升级
  - 沟通策略
  - 循道触屏桩V2.7.0升级：
  - 罗宾森桩开发环境操作：

# 平台远程升级

## 远程升级支持：

- 盛弘直流 － 标准2017 款：屏幕和控制板是分开升级，远程仅支持控制板升级。特别重要：升级控制板前必须确保屏幕和控制板程序匹配。
- 循道交流，目前分以下几款：
  - 老款2代板载电表
  - 老款2代单独电表（比如办公室交流桩）
  - 3代触摸屏款

## 升级原则：

- 升级要小范围，不建议跨站点 和运营商。
- 升级前需确认待升级站点桩的型号、版本号。型号、版本号不一致 可能引起部分桩升级后无法使用
- 和现场人员确认具体升级桩号，一台升级稳定后，再铺开升级。

## 操作步骤：

远程升级.docx

## 生产环境操作：

1. 登录https://mc.linghuchongtech.com，进入“首页/系统管理/运维管理/升级管理”。
2. 点“新建升级活动”，弹出窗口填写
   - 标题、
   - 开始时间、结束时间： 升级开始执行的时间 ，升级任务保存后， 还要点执行 才会操作
   - 升级描述。
3. 点“指定充电桩”
   - 确认需要升级桩的类型和 所属 运营商、电站。
   - 输入筛选条件，在查询结果中勾选此次升级事件需要升级的电桩。
4. 点”新增升级包“，填写
   - 运营商，需和第三点中勾选电桩匹配。
   - 产品，
   - 版本号，为升级目标之版本号，比如：1000升级至2100，则填写 2100
   - 包大小，默认填100。
   - 服务器IP，默认填 120.25.107.156
   - 端口：默认填21
   - 下载路径：根据实际填写，需和SHI确认
   - 登录用户：tsp
   - 登录名：tsp

##

## 升级包管理

升级包摘要\参数 | 预期升级版本号 | 部署包路径 | 发布时间 | 可用 | 注意事项
--- | --- | --- | --- | --- | ---
盛弘直流 － 标准2017 款 | 2090400 | /SH_STM32_2090400/dcharg.bin | 2019-10 | x | 仅支持原209xxx以上版本。 确保待升级桩处于空闲状态。
盛弘直流 － 标准2017 款 | 2090410 | /SH_STM32_2090410/dcharg.bin | 2019-11-6 | ☑ | 仅支持原209xxx以上版本。 确保待升级桩处于空闲状态。
盛弘直流 － 标准2017 款 | 2090414 | /SH_STM32_2090414/dcharg.bin | 2019-12-16 | ☑ |
循道 老款2代单独电表 | V1.007-02-180312 | /XDJ22-BGYT-D-180312/XD.bin | 2019-12-11 | ☑ | 此版本支持刷卡
循道 老款2代单独电表 | V1.003-02-170311 | /XDJ22-BGYT-D-170311/XD.bin | 2017 | ☑ | 此版本不支持刷卡
盛弘直流 － 标准2017 款 | 2090420(南方众悦版定制) | /SH_STM32_2090420/dcharg.bin | 2020-5-6 | ☑ | 计量院检测再原来的基础上增加电量显示到千分位0.001
盛弘直流 － 标准2017 款 | 2090416 | /SH_STM32_2090416/dcharg.bin | 2020-6-3 | ☑ | 一、 改动大，由现场操作升级 二、 功能： 1、获取充电桩日志接口; 2、远程解枪锁接口; 3、离线充电(离线能保存最多100条离线充电记录和对应的100条占桩时间，超过100条暂停使用充电); 4、并充功能; 5、基于深圳地标的协议修改,涉及消息cmd 22,25,91; 6、BugFix, 目前最新的固件版本中"远程停用"功能失效修复（后台下发33报文停止或者测试命令。桩禁止充电，心跳上报对应状态且掉电能保存）
盛弘直流 － 标准2017 款 | 2090420（通用） | /SH_STM32_2090420/dcharg.bin | 2020-06-22 | ☑ | 修改电池组序号,BMS版本不能获取到, 以及部分温度为负值的问题; 补充：2020-5-6的2090420版本已替换成现在这个版本，需要使用时找YD要备份文件。
盛弘直流 － 标准2017 款 | 2090450 | /SH_STM32_2090450/dcharg.bin | 2020-08-06 | ☑ | 1.换了国网20kw模块; 2.换了三位电表，显示是3位电表读数（协议还不支持）
罗宾森(4代以前不支持) | platform_lhc_5.1.7 | /upgrade_5.0.1/upgrade_5.0.1.tar.gz | 2020-07-28 | ☑ | 1.目前只在测试环境测试升级过桩 2.按照罗宾森说法有个bug可能导致屏幕卡，现场需要此版本升级。
罗宾森(4代以前不支持) | platform_lhc_5.1.7 | /upgrade_5.0.1/upgrade_5.0.1.tar.gz | 2020-07-28 | ☑ | 1.这版本是用在正式环境的 2.罗宾森升级桩用的ftp 120.25.107.156 登录名/密码：luo1234/luo1234 为了安全，罗宾森程序在此ftp，后续直接给到金凯瑞
罗宾森(4代以前不支持) | platform_lhc_5.1.8 | /upgrade_5.1.8/upgrade_5.1.8.tar.gz | 2020-07-28 | ☑ | 1.更改了版本号
循道XDJ63-D-32A/220V-9 | V3.2.0 | /XDJ63_new/XD.bin | 2019-12-16 | ☑ | 触屏桩
循道XDJ32-E-32A/220V-9 | DLH_XD32E_201110002 | /XDJ32-E/DLH_002up/DLH_002up.bin | 2020-11-10 | ☑ | 无屏桩
循道XDJ32-E-32A/220V-9 | DLH_XD32E_210521003 | /XDJ32-E/DLH_003up/DLH_003UP.bin | 2021-05-21 | ☑ | 无屏桩 1.解决交叉刷卡问题

##

## 沟通策略

提供一个枪ID（原固件版本2xxx），双方知晓。
单条枪升级风险控制最低，原则上 不影响 基本充电功能。但以我司严谨态度来说 会报告客户 充分说明风险。升级后如有问题 也可通过远程降级至原程序。
最新的固件 只能先远程升级，前提原桩必须209xxxx的版本。联调确认无问题后在考虑铺开升级。

## 循道触屏桩V2.7.0升级：

因桩的问题由平台下发的远程升级任务中ftp密码会少读一位

目前的解决方式是把原本 密码：tsp 改写为 密码：ttsp 多增加一位来让桩可以下载升级文件进行升级。

注意：V2.7.0版本的桩进行升级不会自动重启，需要手动重启。

## 罗宾森桩开发环境操作：

此项仅为开发阶段调试用。

参照接口文档：固件升级接口.doc

升级示例url（参数按实际环境改）：http://120.25.107.156:8080/dynamic/chargePillar/act/upgradeFirmware?user=111&password=111&filePath=/Ping/LH_updata.bin&host=120.25.107.156&port=21&deviceNumber=3101040005000050002&version=LH_XDJ32E_190621002
请求url header需携带以下信心
Authorization,Basic YWRtaW46MTIzNDU2
http://120.76.238.17:8080/dynamic/chargePillar/act/upgradeFirmware?user=tsp&password=tsp&filePath=/SH_STM32_2090410/dcharg.bin&host=120.25.107.156&port=21&deviceNumber=44030700220000200014&version=2090410

1. 登录https://mc-uat.linghuchongtech.com，进入“首页/系统管理/运维管理/升级管理”。
2. 点“新建升级活动”，弹出窗口填写
   - 标题、
   - 开始时间、结束时间： 升级开始执行的时间 ，升级任务保存后， 还要点执行 才会操作
   - 升级描述。
3. 点“指定充电桩”
   - 确认需要升级桩的类型和 所属 运营商、电站。
   - 输入筛选条件，在查询结果中勾选此次升级事件需要升级的电桩。
4. 点”新增升级包“，填写
   - 运营商，需和第三点中勾选电桩匹配。
   - 产品，
   - 版本号，为升级目标之版本号，比如：1000升级至2100，则填写 2100
   - 包大小，默认填100。
   - 服务器IP，默认填 120.25.107.156
   - 端口：默认填21
   - 下载路径：根据实际填写，需和SHI确认
   - 登录用户：tsp
   - 登录名：tsp

标签：
在2019/10/17 15:24上被shi chuck创建

- 评论 （0）
- 附件 （2）
- 记录
- 信息

# Applications

XWiki 10.11.9