# 盛弘屏幕流程

在2019/09/24 17:01上被yuandong he修改
导出
Office Formats
以PDF格式导出
Other Formats

Select the pages to export:

select all / none

以HTML格式导出

Summary

- 桩端屏幕流程和界面
  - 扫码充电
  - 密码充电

# 桩端屏幕流程和界面

设备：盛弘直流桌面模拟系统

主控板：STM32

固件版本：10722

简单说明：如果在进行下面的充电操作前有锁枪故障提示，请点击桩屏幕wifi信号左侧隐藏入口，输入“超级密码”=555555，在 设置/调试 里找到“系统调试”输入1122即可。

## 扫码充电

步骤：

1.插枪

2.点击桩端屏幕“二维码”(见图1)

3.用微信公众号扫码充电(见图2)，完成鉴权

4.手机端启动充电

5.手机端停止充电

6.拔枪

图1：

(充电信息见图6)

图2：

## 密码充电

1.插枪

2.点击桩端屏幕“密码充电”(见图1)

3.在微信公众号里点击"更多"，选择“密码充电”(见图3)得到动态密码

4.在桩端屏幕输入动态密码(见图4)

5.桩端屏幕点击“开始充电”(见图5)

6.桩端屏幕点击“停止充电”(见图5)

7.拔枪

图3：

图4：

图5：

(充电信息见图6)

图6：

标签：
在2019/09/16 17:27上被shi chuck创建

- 评论 （0）
- 附件 （8）
- 记录
- 信息

# Applications

XWiki 10.11.9