# 电桩使用

在2020/09/08 12:51上被shi chuck修改
导出
Office Formats
以PDF格式导出
Other Formats

Select the pages to export:

select all / none

以HTML格式导出

Summary

- 公司内部充电试用桩
  - 盛弘查版本
- 盛弘桩现场联调
- 盛弘桩使用令狐充刷卡
  - 盛弘直流桩（桌面模拟系统）
  - 循道交流桩1（门口橙色）
  - 循道交流桩2（电视旁黑灰色）

# 公司内部充电试用桩

- 桩连接mc2.0测试平台，平台地址： http://mc-uat.linghuchongtech.com，依次进入“首页/充电网络/充电桩管理/充电桩设备”，可以按条件查看指定电桩状态。
- 对应公众号Ubidy
- 可以登录后台为自己微信号充值（首页/客户管理/会员管理/会员管理）

## 盛弘查版本

- 离线查看：点击桩屏幕wifi信号左侧隐藏入口，输入“超级密码”=555555，进入“版本”查看。
- 在线查看：进入后台，路径“首页/充电网络/充电桩管理/充电桩设备”，列【版本号】中查看。

# 盛弘桩现场联调

盛弘现场操作步骤：

1、请安装令狐充配套程序：主板程序209.05.00(最新)，屏幕程序103以上的版本。
2、桩端启用令狐充协议：设置-》通信-》后台协议类型 改为 3
3、服务器IP： 120.76.67.19 服务器端口： 2816。 本地IP和网关设置请咨询
4、桩端启用令狐充刷卡选项。“充电卡类型”改为10
5、桩号配置：单设备双枪桩之A、B枪配置项填写同一个桩ID，请 客户这边提供。
比如：29个设备58条枪，桩id范围：44090200330000200001~44090200330000200029，（桩号配置：单设备双枪桩之A、B枪配置项填写同一个桩ID）

检查一：

1、确认 屏幕右上角wifi信号图标 颜色 是否 为绿色。
2、确认 本地IP和网关 地址是否正确，步骤见下：
2.1、连续点击几次桩屏幕右上角wifi信号图标，弹出界面输入管理员密码。
2.2、输入管理员密码成功后，选择“设置/通信”查看设置本地ip、网关。
3、确认服务器IP和端口，步骤见下：
3.1、操作同第2项，端口在第二页显示需要点击右下角“下一页”。
3.2、查看 服务器IP和端口。
4、确认 桩id步骤见下：
4.1、操作同第2项。
4.2、选择“设置/基本”点击右下角“下一页”在第二页中查看确认桩id。
5、确认 桩端程序版本，步骤见下：
5.1、操作同第2项。
5.2、选择“版本”查看桩端程序版本。
6、确认 设置-》通信-》后台协议类型 改为 3
7、“充电卡类型”改为10

检查二：

1. 涉及在线刷卡充电场景的，请配置刷卡选项。
2. 主板程序209.04.14以上，屏幕程序103以上的版本。
3. 服务器IP： 120.76.67.19 服务器端口： 2816。 本地IP和网关设置请咨询当地网络管理员
4. 桩号（运营商自建）：单设备双枪桩之A、B枪配置项填写同一个桩ID

# 盛弘桩使用令狐充刷卡

1、进入高级管理员在密码上再加168999
2、在通信下一页
3、“充电卡类型”改为10

## 盛弘直流桩（桌面模拟系统）

设备位置：办公室工作台（会议室墙前）

设备ID：31010400010000200007

步骤：

1. （模拟）插枪（见图1）
2. 屏幕点击二维码，指定微信号扫码充电，完成鉴权
3. 手机端启动充电
4. 手机端停止充电
5. （模拟）拔枪

图1：

##盛弘协议桩

把急停屏蔽掉(线插回去)，枪锁功能屏蔽掉(设置-基本下一页，枪锁类型设置4)

## 循道交流桩1（门口橙色）

设备位置：办公室门口橙黑色桩

设备ID：4420010001000003

注意事项：桩体上方3个led灯，如“故障灯”亮，可能是网络等原因，需等其网络恢复后再使用。

步骤：

1. （模拟用电器）插枪，将桩体枪插入图2的用电器。（见图2）
2. 桩体键盘点“取消”点亮屏幕，指定微信号扫码充电，完成鉴权。（因桩体二维码异常，请扫描下图3二维码）
3. 手机端启动充电
4. 手机端停止充电
5. 无需拔枪（仅交流）

图2：

图3：

## 循道交流桩2（电视旁黑灰色）

设备位置：电视旁黑灰色

设备ID：4403040003000003

二维码对应URL：http://ubidy.linghuchongtech.com/lhc_pay/front/opPanel/a.htm?did=4403040003000003

注意事项：桩体上方3个led灯，如“故障灯”亮，可能是网络等原因，需等其网络恢复后再使用。

步骤：

1. （模拟用电器）插枪，将桩体枪插入图2的用电器。（见图2）
2. 桩体键盘点“取消”点亮屏幕，指定微信号扫码充电，完成鉴权。（因桩体二维码异常，请扫描下图4二维码）
3. 手机端启动充电
4. 手机端停止充电
5. 无需拔枪（仅交流）

图4：

标签：
在2019/08/29 10:47上被shi chuck创建

- 评论 （0）
- 附件 （7）
- 记录
- 信息

# Applications

XWiki 10.11.9