# EN+

在2021/11/03 12:08上被shi chuck修改
导出
Office Formats
以PDF格式导出
Other Formats

Select the pages to export:

select all / none

以HTML格式导出

en_交流桩配置

网线口图示：

网线视频：

1、桩端路由设置，参考文档EN+4G Router & Network Configuration via EVSE Mesh1008.docx
1.1、4G路由器有几种工作模式，接网线 就把4G路由器设置成模式2
1.2、这个口在4G模式下是LAN口
在标准路由模式下是WAN口

2、二维码需要粘贴

3、Fault: CableRCError
3.1、国标的循道模拟枪：额定电压/电流：250V/32A
3.2、欧标枪头CP--CP之间有220欧电阻，就是Rc, 最大电流编码电阻
3.3、欧标转国标枪线：新能源欧标充电桩转国标汽车充电双公头枪转换器电动汽车带枪线，购买地址：https://m.tb.cn/h.fgkasSa?sm=ab1fe8
3.4、en+ 表示阻值不合规，Rc 错误是指这个枪头里面的Rc阻值不对，
如下图

3.5、用万用表量下枪头上PP/CC 到 PE的电阻，实在不行可以屏蔽掉Rc，屏蔽掉的话桩就认为枪线是固定连接到桩上的，也就是枪线版而不是枪座版，把CC 短接到GND，也就是把枪头的Rc有导线代替，如下：

~ 香港两个设备二维码

标签：
在2021/11/03 11:33上被shi chuck创建

- 评论 （0）
- 附件 （8）
- 记录
- 信息

# Applications

XWiki 10.11.9