# IES和各标准

在2022/01/21 15:32上被shi chuck修改
导出
Office Formats
以PDF格式导出
Other Formats

Select the pages to export:

select all / none

以HTML格式导出

Contents

- 法国IES适配相关
  - 一、待解决问题：
  - 二、背景
  - 三、解决方案

# 法国IES适配相关

## 一、待解决问题：

1、ies一款日标1.2版本以下型号桩 插枪后 无法上送插枪状态，令狐充C端因此原因无法顺利走完充电流程。

2、待设计方案解决相关问题。

3、从全局出发，考虑世界主流国家标准统筹进行规划

## 二、背景

1、世界主流国家充电桩标准

a、欧标：DC-CCS Type 1 + Type 2: IEC 61851-1, DIN 70121, ISO 15118 and SAE J1772; ISO/IEC 61851-23 measurement and ISO/IEC 61851-24 without faults on DC load circuit.
日标：CHAdeMO: 0.9.1, 1.0, 1.0.1, 1.1, 1.2 and 2.0.
国标：GB/T DC (China): GB/T 27930-2011; GB/T 27930-2015 and GB/T 18487.1-2015.

b、示意：

2、IES的设备：

①一个桩体三枪桩，一日标直流，一欧标直流，一欧标交流22KVA座，只轮充，不兼充。
②直流的CCU固件包括了欧日标，交流是单独的控制电路和固件，但是通讯和HMI包括了全部。（即共用单个websocket）

## 三、解决方案

1、方案1： 【不可行，因为 ies设备为一体多枪单websocket，多枪可以为日标、欧标等】
①根据产品表中 national Standard定义 去适配C端是否检查插枪状态。
②mc端维护产品national Standard，细分到版本，如：日标1.2以下不支持插枪状态；1.2以上支持。

2、方案2： 【建议按此进行】
①粗犷判断产品类型，桩为 IES ，则C端不再检查插枪状态，可继续c端流程。
②mc端依旧新增世界主流国家 产品national Standard，细分到版本号，为国际化业务准备。
③业务C端改动：a）针对ies产品的提示语定制。“操作失败”可换成“启动失败，请确认充电枪是否已插好或换桩重试”b）“插枪但平台收不到插枪状态 ”适配后， 实际不影响充电流程，结果为启动失败，需a）中友好提示。c）占桩费的影响。
④ link charge app定位国际化运营，不应该界面中显示 国标等 大陆局域的文字。 mc应当整维护 各国主流标准，同时 c端正确显示 电枪标准 如： 欧标 等。

标签：
在2022/01/20 11:43上被shi chuck创建

- 评论 （0）
- 附件 （1）
- 记录
- 信息

# Applications

XWiki 10.11.9