# 盛弘直流模拟器

在2020/11/04 17:24上被yuandong he修改
导出
Office Formats
以PDF格式导出
Other Formats

Select the pages to export:

select all / none

以HTML格式导出

因直流模拟器从令狐充协议升级到盛弘协议出现了各种问题情况，所以记录对应的相关步骤后续可供参考操作。

20201027

在盛弘群询问相关技术人员让他们提供新版盛弘协议升级文件。步骤参考1

20201030

升级后因为还是报文长度不对的问题，要求得到盛弘协议最新版本进行升级。步骤参考2

20201102

报文长度不对反应至盛弘群，盛弘技术人员怀疑报文非桩生成的报文让我方查询桩实时上送的日志。步骤参考3

20201104

查看实时报文确认是报文长度不对后，发送给盛弘技术人员解决。盛弘技术人员发回文件dconfig.rar，把此配置文件解压后导入到直流模拟器。步骤参考1

(注：此配置文件导入到桩后，会把桩原本的配置都清掉需重新配置桩 如桩ID、服务器IP、本地IP等。配置文件导入后的新管理员密码是：080808)

配置文件导入后，直流模拟器可正常使用。

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.桩从令狐充协议升级为盛弘协议的操作(桩的版本升级等都可以用以下步骤)

桩升级相关操作步骤：监控系统升级教程.pdf

(注：盛弘协议的端口号为：2526)

2.在桩面进行操作获取盛弘协议最新版并升级。

盛弘厂家给出如何获取最新版文件升级的操作步骤：进入管理员界面，在“设置-其他”最后一页点击“远程升级”。

3.实时查询桩上送日志

3.1.首先桩上需要在管理员界面“设置-调试-通信调试参数”输入8

3.2.在电脑上运行cmd，输入“telnet 桩IP 5000”回车。这里说明一下进去后应该是没有日志能看的，需要对桩进行操作才会产生日志。

(注：要使用telnet需要先在电脑上点击右下角的“开始”，找到“Windows系统”点击进入“控制面板-程序-启用或关闭Windows功能”。勾选“Telnet Client”并确定)

标签：
在2020/11/04 16:42上被yuandong he创建

- 评论 （0）
- 附件 （2）
- 记录
- 信息

# Applications

XWiki 10.11.9