# 循道桩配置

在2019/10/10 10:44上被shi chuck修改
导出
Office Formats
以PDF格式导出
Other Formats

Select the pages to export:

select all / none

以HTML格式导出

Contents

- 桩端设置
  - 简介
  - 资源
  - 循道桩二维码字节限制
- 充电场景
  - 一桩绑两卡
  - 桌面写卡器安装

# 桩端设置

## 简介

- 发卡器安装： 刷卡充电，需先有一台管理端电脑负责发卡、充值。
- 桩程序烧录：参见下文“充电场景”，不同场景对应不同桩程序，部分情况需要本地烧录。
- 参数配置： 初始化的桩，一般需要根据现场环境配置桩端参数后才能投入使用使用。
- 循道桩二维码字节限制之处理办法

## 资源

分类：

- 盛弘直流桩：烧写程序、配置
- 循道交流桩：烧写程序、配置
- 发卡器安装: 充电卡制卡、发卡。

下载文件：

1. (建议使用chrome)浏览器 地址栏输入：ftp://120.25.245.191/tools/
2. 账户/密码： conference/shareFolder
3. 找到对应文件点击下载

## 循道桩二维码字节限制

因为循道桩的二维码限制60字节，为避免超出限制，增加新的二维码链接， http://igo.linghuchongtech.com/boss/front/opPanel/a.htm?did= 和 http://igo.linghuchongtech.com/boss/op/a.htm?did= 这2种形式都是支持的

# 充电场景

循道交流桩支持如下场景：

- 接入令狐充平台联网充电
- 离线刷卡充电
- 一桩绑两卡 （即：限制刷卡数量和权限的离线刷卡充电）

以上分别对应不同的桩固件程序，互斥。

## 一桩绑两卡

场景：

一个桩配两张卡，这两张可绑定这个桩之后是不能在其他的桩上使用。卡只能绑定一次，如果在a桩上绑定了多张卡，那这些卡只能在a桩上用。

- 至少需要1个新秘钥，发卡时需要（目的：区别于在线刷卡）。
- 卡片首次在桩刷卡时完成指定桩绑定。
- 初始的卡都可以绑定任何桩，但是绑定之后在其他的桩就不能使用
- 可以绑定多张，但是每个桩只配2张卡，绑定过的卡就不能再绑定其他桩。

投入运营前需检查：

1、确认桩固件版本（参见下图）

- 在桩面板上同时按下【回退】&【取消】按键，输入666666登录。
- 分别选择【通用设置】->找下版本入口->查看版本号。
- 如版本不一致，需烧录至对应版本。

2、卡片绑定流程

卡片首次在桩刷卡时完成指定桩绑定。

演示示例：

两台桩：a桩， b桩

4张完成重置的新卡：1卡 2卡 3卡 4卡

操作步骤：

步骤一：

1卡刷a桩 成功刷卡，完成绑定

2卡刷b桩 成功刷卡，完成绑定

步骤二：

1刷b 预期结果：刷卡失败

2刷a 预期结果：刷卡失败

步骤三：

3卡刷a桩 成功刷卡，完成绑定

4卡刷b桩 成功刷卡，完成绑定

## 桌面写卡器安装

简介

- 准备好写卡器设备，连接PC电脑。
- PC电脑完成写卡器软件安装。
- 因安全原因写卡器和电脑1对1绑定，安装时厂商协助授权。（需提前预约时间）

标签：
在2019/09/04 15:56上被shi chuck创建

- 评论 （0）
- 附件 （1）
- 记录
- 信息

# Applications

XWiki 10.11.9