# 循道桩

在2019/12/12 13:52上被shi chuck修改
导出
Office Formats
以PDF格式导出
Other Formats

Select the pages to export:

select all / none

以HTML格式导出

# 循道老款

## 单独电表款固件

以下远程失败的情况下，需客户本地连接电脑烧录程序。

1、金凯瑞的桩4406060004000001版本号是V1.003-02-170311，不支持刷卡。远程升级程序见ftp。本地烧写的升级程序为 XDJ22-D-BGLHC-32A-bootandapp-D-V1.003-170311-CRC-0x9BD7.hex
2、支持刷卡的最新本地版本是：XDJ22-D-BGLHC-32A-bootandapp-D-V1.007-180312-CRC-0x6694.hex

#

# 循道触摸屏款

背景：
1、目前样机连接在测试环境https://mc-uat.linghuchongtech.com
2、对应产品型号： 循道 XDJ63SY-D-32A/220V-009 交流

远程升级测试：
1、将循道工厂中桩连接至测试环境。（为其分配一个桩号，新款未20位桩号）
2、连线后测试远程升级。
3、固件目录地址：/XDJ63_new/XD.bin

循道新充电桩的问题 骆工那边已经解决，只是在线版本的问题是：待机状态过来一段时间屏幕没有反应。目前应该只有我们样机是在线版。其他给客户的都是离线版（循道确认没有这个问题）。那就是将我们样机升级到最新。

标签：
在2019/12/11 13:06上被shi chuck创建

- 评论 （0）
- 附件 （3）
- 记录
- 信息

# Applications

XWiki 10.11.9